**远东智慧能源股份有限公司**

**旗下子公司—远东海缆有限公司**

**CCV楼、VCV楼、转盘、成缆机强电弱电用**

**电缆桥架采购及施工招标书**

招标书编号：2024041901

**一、概述**

 项目位于江苏省南通市如东县洋口港经济开发区临港工业园二期，主厂房共设置三处变配电所，分别为光伏变、变配电、以及试验配电室。厂区内的各单体建筑供电电源等级为380/220V。主厂房以及厂区各个单体建筑电源分别由三个变电所提供。

本着公平、公正、公开的原则，现对**CCV楼、VCV楼、转盘、成缆机强电弱电用**

**电缆桥架采购及施工**项目进行公开招标，择优选择供应商，具体事项如下：

**1.1招标项目工程概况**

1.1.2 工程名称： CCV楼、VCV楼、转盘、成缆机强电弱电用电缆桥架采购及施工

1.1.3 项目地址： 江苏省南通市如东县洋口港经济开发区临港工业园二期

1.1.4 土建结构： 框架结构

**1.2招标范围**

1.2.1 投标单位需按照设计院图纸和有关技术规范，完成远东海缆CCV、VCV、 转盘、立式成缆机所需的强电弱电电缆所用桥架的制造、出厂前的包装、发运、工地现场开箱交接、指导安装、参加安装阶段质量检查、现场验收及与之相关的技术服务和专用工具，技术资料，提供试运行期、质量保修期备品备件以及质量保修期满足够运行两年的备品备件等；

1.2.2本工程必须严格按照电气设计图纸及相关规范进行设计生产；

1.2.3 投标单位需要针对业主方提供的电气施工图纸，包括但不限于对车间桥架布置图，以及各楼层桥架布置图和孔洞图等图纸深化设计工作；

1.2.4 投标联合体应承担包括但不限于同远东海缆土建总包施工单位、监理单位、以及相关部门的技术交底及业务对接工作；

1.2.5此次招标的电缆桥架规格型号及数量见工程量清单。（注：清单中提供的电缆桥架长度仅供参考，电缆桥架精确长度及各种单元数量应由投标联合体统计），投标联合体在报价时在分项报价表中应提供配套的电缆桥架弯通、三通等的单价，在签订合同时以电缆桥架弯通、三通的实际用量为准（增减合同总价），其中CCV 楼、VCV 楼主动力桥架及转盘、立式成缆机等报价所需的图纸；

1.2.6电缆桥架的供货需包括所有的必须附件，必须成套供并有一定余量，使其能够形成完整的系统（附件根据具体情况为：盖板、直线连接板、铰链式连接板、端头连接板、调宽板、调高板、调宽调高板、调角板、隔板、引下装置、电缆卡具、终端封头、伸缩节、锁扣、半圆头方颈螺栓、垫片及槽盒间的接地黄绿导线及其它紧固件）；

1.2.7投标联合体需要结合现场情况，对于安装环境进行充分研判，对于可能出现冲突的地方予以分析并向业主方提出解决方案，供招标单位研判分析，此项工作完成情况，亦纳入技术评标评分，请各投标联合体充分考量；

1.2.8同时由于业主方个别设备尚未定标，其电源接驳位置可能会进行调整，投标联合体要能够给予及时的技术支持，并承诺进行及时跟进，业主方也会视工程量的增减及时予以澄清，投标联合体应配合业主方完成个别地方桥架的焊接优化工作；

1.2.9为达到电缆桥架正常工作所需之人工、材料、工艺等无论是否在本技术规格中有明确要求，均被视为已包括在本承包合约工作范围之内。

**1.3投标单位的资质及业绩等要求**

**1.3投标联合体的资质及业绩等要求**

投标联合体须是能独立承担民事责任并具有招标项目经营资格的法人或其他组织，并具有有效的安全生产许可证，其注册资金均不低于1000万元人民币。投标联合体及其法定代表人、拟派本项目工程总承包项目经理、项目技术负责人未被列入全国法院失信被执行人名单。

投标联合体至少承担过5项类似项目业绩。类似业绩指：2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），合同内容须涵盖“桥架采购及或安装施工”内容，合同金额不低于300万元。其中能提供省、市级重点项目同类项目供货或施工有效业绩的，技术评标时会酌情加分。

**二、基本要求**

详情见技术文件

**三、培训与售后服务承诺**

1、卖方对设备安装指导、负责调试、现场检查与培训方面应做出计划安排和相应承诺，确保买方技术人员和操作员工能掌握设备相关性能、维护要领和操作要求。

2、对设备投入运行后，为确保设备连续正常运行，卖方应提供有关部件和及时来现场解决问题的服务承诺。

**四、报价方式及交货期、付款方式：**

投标方报价应包含：设备价、调试费、包装，运输、保险费、工程施工费；设备质保期经验收调试合格后贰年。付款方式为：预付10%，到货并收到全额增值税发票支付40%，设备验收支付40%，设备质保金10%。若涉及不同付款方式，可在报价书内做商务偏离说明。

**五、 投标商需提供投标文件的内容**

1、企业资质文件

提供：公司介绍文本、营业执照（三证合一）、银行开户许可证、法人授权委托书、投标对接人身份证复印件（务必备注联系方式）、财务审计报告、质量管理体系认证证书、行业/生产资质证书；报价公司对本次项目的专项授权及承诺书等有效资质证明（如：代理证书等）；最近3-5年内同类设备/系统的销售业绩表，用户名称、时间、联系方式及用户意见等。

2、技术文件：

1、投标设备的制造标准；投标设备的技术规范书按招标设备的技术要求应详细说明设备配置、产商、核心配件/组件品牌和设备各部分性能特点，技术参数，外形图，部件的结构、材料，电控系统说明，随机备件清单，随机技术资料目录，技术服务承诺，质量保证承诺等

2、根据我司技术要求及后期技术答疑内容，明确所报材料：名称+材质+规格型号+处理工艺+数量等核心信息

3、商务文件：

投标设备的响应交货期；投标设备各组成部份（分项报价明细）、设备常用备品备件（明确品牌型号后分项报价）、；付款方式确认（明确付款比例+电汇/银承等）。

4、**投标书正本二份，副本二份，投标文件须密封并在封口签字或加盖公章(需在快递外包袋上注明公司简称+标书字样)。**

注：商务标书与技术标分开装订，可并包快递或送达（商务报价独立密封+商务标书独立密封+技术标书独立密封=并包快递/送达）

**六、投标方需要说明的其它事项：**

1、本标书仅提供了招标设备的基本参数及要求，投标方不能因招标书的限定而免除对投标设备应满足招标方其它要求应承担的责任。

2、招标方在合同签定之前有权对设备采购数量和性能参数进行调整。

3、本次招标项目截止时间为2024年5月15日17:00时,投标方将投标书以快件形式寄送/送达招标方。

4、本次招标开标时不邀请投标方派员参加。

5、届时由招标方邀请有关方面专家对标书进行评审，根据评审情况通知投标方对投标设备标书内容作进一步交流澄清，投标方就相关问题作书面承诺。

6、招标方依据评审和答疑结果确定中标单位，并通知中标单位签订合同、技术协议等文件，对未中标单位招标方不作解释。

7、投标保证金: 伍万元整（人民币）

户名：远东控股集团有限公司

账号：496276828622

开户行：中国银行宜兴官林支行

行号：104302300200

投标保证金付款方式：电汇 / 保函 均可

汇款后请将银行底单扫描件发送至招标接收人并电话确认。

六、 标书接收形式及方式

标书接收人：徐云飞 18861775801 0510-8724—8115/4889 057142@600869.com

技术答疑人：蒋南平 18861586889 072488@600869.com

标书接收地址：远东买卖宝网络科技有限公司 3F

宜兴市高塍范道远东路29号

采购服务部